# Procédure de flashage carte et migration vers logiciel 4.2.

Munissez vous d'une clé usb compatible. Formatez la en FAT32.

Munissez vous d'un mini tournevis plat, ou autre outil permettant de faire l'opération , afin de pouvoir appuyer sur le bouton réset situer sur le dos de l'enregistreur.

L'enregistreur doit être branché à un écran.

Eteignez votre enregistreur, et débranchez vos caméras.

Insérez la clé usb dans votre PC. Dézippez le fichier flash.zip et copier les 3 fichiers directement à la racine de votre clé USB.

Une fois fait, branché votre clé usb sur l'enregistreur. A l'aide de votre tournevis, restez appuyer sur le bouton reset. Démarrer votre enregistreur. Un écran de mise à jour, vous invitant à ne pas toucher ni à la clé, ni à son alimentation, devrait apparaitre.

Vous pouvez enlever votre tournevis. Attendez bien 5/10min que l'enregistreur redémarre.

Si cette page s'enlève trop rapidement, la mise à jour n'a pas du etre faite. Retentez alors en restant un peu plus appuyer. Si cela échoue encore, votre clé usb n'est sans doute pas reconnu. Changer de clé.

Si la mise à jour c'est bien effectuer et que votre enregistreur a bien redémarré, l'identifiant et le mot de passe sont devenu : admin (pour les deux).

Connectez vous, l'enregistreur vous demandera de choisir un nouvelle identifiant.

Puis suiver l'assistant à la configuration.